|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение № 5  к контракту  от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_ |

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на оказание услуги по выполнению противопожарных мероприятий по адресу: г. Серпухов, мкр. Ивановские дворики, д.10**

**1**. **Наименование объекта закупки** - Услуги по выполнению противопожарных мероприятий по адресу: г. Серпухов, мкр. Ивановские дворики, д.10.

**2**. **Год финансирования** – 2025.

**3.** **Сроки и условия исполнения контракта**.

Период оказания услуг – с момента заключения контракта до 01.07.2025 года (первая заявка), до 30.12.2025 года (вторая заявка).

Оказание услуг осуществляется в соответствии с Перечнем адресов Заказчиков в рабочие дни недели с 8-00 ч. до 12-00 ч. и с 13-00 ч. до 17-00 ч. в течение срока действия контракта по отдельным заявкам (две заявки: с момента заключения до 31.12.2025 г.), которые направляются Исполнителю посредством ПИК ЕАСУЗ не позднее, чем за 5 дней до даты оказания услуги.

**4. Объем услуг:**

142204, РФ, Московская область, г. Серпухов, мкр. Ивановские дворики, д.10

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование работ | Количество | Единица измерения | Срок выполнения |
| 1 | Проверка ПК (Контрольно-измерительные испытания пожарного крана) | 8 | Шт. | до 01.07.2025 г |
| 2 | Проверка ПК (Контрольно-измерительные испытания пожарного крана) | 8 | Шт. | до 30.12.2025 г |
| 3 | Перекатка пожарного рукава на новое ребро | 8 | Шт. | до 01.07.2025 г |
| 4 | Контрольно-измерительное испытание пожарной лестницы | 6 | Шт. | до 01.07.2025 г |

Необходимый перечень услуг для каждого здания указан в приложении № 1 к Техническому заданию.

**5. Требования к количественным характеристикам (объему) услуг**

Участник не имеет права самостоятельно изменять виды и объем подлежащих оказанию услуг.

**6. Требования к качеству и безопасности услуг**

6.1. Во время оказания услуг на объектах обязательно соблюдение технологий и методик производства работ, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

6.2. Исполнитель обязан обеспечить безопасность выполненных работ для жизни и здоровья потребителей и третьих лиц, а также предотвращение причинения вреда имуществу указанных лиц, на протяжении установленного гарантийного срока.

6.3. Услуги должны оказываться с соблюдением требований пожарной безопасности, охраны труда и иных норм, предусмотренных нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Московской области и удовлетворять требованиям Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (с изменениями на 22 декабря 2020 года);

6.4. Услуги должны оказываться Исполнителем в присутствии представителя Заказчика, после заключения контракта в сроки, указанные в нём, с использованием своих материалов, контрольно-измерительных приборов, инструментов, своими силами и средствами, обеспечив их надлежащее качество.

6.5. Все применяемые при оказании услуг материалы, оборудование должны быть сертифицированы в соответствии с требованиями законодательства РФ.

6.6. Оказание услуг по техническому обслуживанию Исполнитель проводит специально подготовленным и обученным персоналом. Исполнитель обеспечивает персонал необходимыми средствами защиты, приборами, инструментом, лестницами. Исполнитель несет ответственность за квалификацию сотрудников, привлеченных для оказания услуг.

6.7. При оказании услуг Исполнитель должен соблюдать требования нормативных правовых актов, СНиП, ГОСТ в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемых при выполнении работ.

6.8. Качество услуг должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к услугам соответствующего рода (обязательные требования), либо превышать требования к качеству услуг по сравнению с обязательными требованиями.

6.9. Услуги, являющиеся предметом аукциона, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе:

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями на 27 декабря 2018 года);

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями на 22 декабря 2020 года);

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (с изменениями на 13 июля 2020 года);

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» (Постановление Госстроя России от 23.07.2001 № 80);

- соблюдение требования лицензии по п.15 ч.1 ст. 12 Федерального закона РФ от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» (с изменениями на 31 июля 2020 года)  
(редакция, действующая с 1 января 2021 года), выданную Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

**7. Требования к проведению противопожарных мероприятий**

**7.1. Проверка ПК (Контрольно-измерительные испытания пожарного крана). Перекатка пожарного рукава на новое ребро.**

Исполнитель должен своими силами, средствами и материалами оказать услуги по испытанию пожарных кранов в соответствии с действующими нормативными документами, законами и правилами Российской Федерации, а именно:

Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012. №390 «О противопожарном режиме»;

Федерального закона Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Свода правил СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

Свода правил СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования»;

Свода правил СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

**Испытание пожарных кранов:**

Проверить комплектность пожарного крана, плотность соединения полугаек ствола, рукава и крана.

Провести очистку пожарных шкафов от пыли.

Провести испытания клапана пожарного крана на герметичность, легкость открывания и закрывания.

Проверить исправность замка (ручки-защелки) на дверце шкафа для пожарного крана и поворотной кассеты для пожарного рукава.

Провести испытания пожарных кранов на водоотдачу.

Проверить системы внутреннего противопожарного водопровода на напор, расход и радиус действия компактной части струи (проверка в контрольной точке); замер давления.

По завершению оказания услуг на шкаф пожарного крана должна быть наклеена этикетка с указанием:

- наименования и адреса организации, проводившей испытание кранов внутреннего пожарного водопровода;

- дата проведения испытания кранов пожарного водопровода;

- фамилия, должность лица проводившего испытание кранов пожарного водопровода.

Предоставить Заказчику акты с результатами испытаний внутреннего противопожарного водопровода.

**Техническое обслуживание пожарного рукава.**

Перекатка пожарных рукавов на новую скатку

**7.2. Контрольно-измерительные испытания пожарной лестницы**

Услуги оказываются с обязательным соблюдением:

- «Правил противопожарного режима в РФ», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования».

Оказание услуг по испытанию наружных пожарных лестниц проводить обученным персоналом, аттестованным испытательным оборудованием, измерительным инструментом с результатами поверок.

На всех лестницах, подвергнутых испытаниям, должны быть закреплены таблички (бирки) с указанием информации о результатах испытаний.

Исполнитель должен иметь все необходимые специальные разрешения для оказания услуг.

Услуги оказываются качественно, в полном объеме в соответствии с условиями контракта.

При оказании услуг запрещается использовать технические и химические вещества, опасные для жизни или здоровья человека. Место проведения испытаний должно быть ограждено и обозначено предупреждающими знаками – противопожарные.

По результатам испытаний Исполнитель передает техническую отчетную документацию на каждую лестницу:

- заключение о соответствии каждой лестницы требованиям ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- протокол испытаний (с заключением о соответствии каждой лестницы требованиям ГОСТ Р 53254-2009 «Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний»;

- акт испытания лестниц;

- дефектную ведомость, с рекомендациями по устранению дефектов (в случае выявления) и дальнейшей эксплуатации;

- таблицы фотоотчета.

Утвержденные и согласованные документы Исполнитель передает в адрес Заказчика в электронном сканированном виде и на бумажном носителе в 2-х экз.

**8. Требования к результатам услуг и иные показатели, связанные с определением**

**соответствия оказываемых услуг потребностям заказчика (приемка услуг)**

8.1. Основанием для оплаты оказанных услуг являются: акт о приемке оказанных услуг, подписанный Заказчиком и Исполнителем, счет.

8.2. Сдача Исполнителем результата услуг и приемка его Заказчиком оформляется актом о приемке оказанных услуг, подписанным Сторонами.

8.3. Заказчик вправе отказаться от приемки оказанных услуг в случае несоответствия объемов предъявленных услуг фактически оказанным, некачественного оказания услуг, отступления от технических условий и других нормативных документов, отсутствия требуемой исполнительной документации, а также неправильного оформления документов.

8.4. При представлении Исполнителем недостоверной или недостаточной информации, содержащейся в отчетных документах, Заказчик вправе приостановить оплату оказанных Исполнителем услуг до устранения Исполнителем допущенных нарушений.

8.5. Датой приемки оказанных услуг считается дата подписания акта о приемке оказанных услуг Заказчиком.

**9. Требования сроку и (или) объему предоставления гарантии качества услуг**

9.1. Исполнитель гарантирует достижение объектом оказания услуг указанных в технической документации и нормах законодательства РФ показателей, в том числе качества услуг и применяемых средств.

9.2. Гарантийные обязательства по оказанию услуг составляют 12 месяцев со дня подписания акта о приемке оказанных услуг Заказчиком.

**Дополнительные требования:**

Исполнитель должен иметь действующую лицензию Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, включающую следующий вид выполнения работ: выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.

Обязательным условием оказания услуг является соблюдение правил действующего внутреннего распорядка Заказчика, контрольно - пропускного режима, внутренних положений, инструкций и требований.

Оказание услуг не должно создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для воспитанников, обучающихся и сотрудников Заказчика.