**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

на выполнение работ по устройству уличного туалета на кордоне Гузерипль

1. Наименование объекта:

Устройство уличного туалета на кордоне Гузерипль.

1. Место выполнения работ: кордон Гузерипль на территории заповедника Северное участковое лесничество Майкопский район Республика Адыгея – ул. Заречная, д.3 (44N0005 – 040Е0929 в системе координат ГСК-2011).

3. Настоящее техническое задание определяет перечень, объем и порядок выполнения работ по устройству уличного туалета на 2 очка на кордоне Гузерипль.


Работы выполняются в соответствии с локальной сметой, которая размещена отдельным файломи является приложением к документации об аукционе, требованиями контракта и действующими нормативными правовыми и нормативно-техническими актами, строительными нормами и правилами, государственными стандартами Российской Федерации.

**4. Срок выполнения работ: 32** (тридцать два) рабочих дня с даты заключения контракта.

5. Описание объекта закупки:

|  |  |
| --- | --- |
| **Характеристики:** | Показатели (характеристики) объекта:  Габаритные размеры (b\*L\*h) не менее 2760мм\*3360мм\*3200мм  Этажность – 1 этаж  Число кабинок – 2  Высота помещения от пола до конька – не менее 3200 мм.  Внутренняя эксплуатируемая площадь кабинок – не менее 3,6 м2 |
| **Объект:** | Конструкция туалета должна быть изготовлена с соблюдением действующих норм и правил.  Подрядчик осуществляет устройство туалета. Место установки туалета указывает Заказчик. |
| **Основные технические характеристики и требования к конструктивным решениям и материалам несущих и ограждающих конструкций:** | Размер кабин – 1200мм \* 1500мм. Размер тамбура – 1200мм \* 1500мм.  Стены и перегородки – кирпичные (цвет – по согласованию с Заказчиком).  Крыша – двускатная, профилированный лист СН-35-0,5 (цвет – по согласованию с Заказчиком).  Пол – бетонный.  Освещенность внутри здания – согласно СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95\*. |
| **Кровля:** | Крыша – двускатная, профилированный лист СН-35-0,5 (цвет – по согласованию с Заказчиком). |
| **Стены (наружные и внутренние):** | Кирпичные (цвет – по согласованию с Заказчиком). |
| **Окна:** | Оконные блоки из ПВХ – профилей с одинарным стеклопакетом (цвет и дизайн – по согласованию с Заказчиком).  Окна матовые, размерами под проем не менее 700х300(h) мм. |
| **Двери:** | Входные двери – наружные из ПВХ - профилей, размерами под проем не менее 900х2100(h)мм. Комплектуются замками с поворотной ручкой - 1 шт. |
| **Потолок:** | Совмещен с кровлей |
| **Полы:** | Бетонные, толщиной не менее 200мм. |
| **Выгребная яма:** | Габаритные размеры не менее (b\*L\*h) 2760мм\*4000мм\*3000мм.  Размеры ямы должны быть на 500мм длиннее кабины в сторону задней стенки для люка откачки. |

Эскиз уличного туалета на 2 очка



Ведомость объемов работ приведена Приложением к настоящему Техническому заданию.

1. Требования к выполнению работ:

Качество выполненных работ должно соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или контрактом. Все поставляемые для проведения работ материалы и оборудования должны иметь соответствующие сертификаты качества, пожарные сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику до момента начала производства работ, выполняемых с использованием соответствующих материалов и оборудования.

Используемые материалы, изделия должны быть новыми, то есть не бывшими в эксплуатации, не поврежденными, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.

Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов государственным стандартам и техническим условиям. Материалы должны соответствовать материалам, указанным в локальных сметных расчетах, быть новыми и ранее не используемыми, а также свободными от прав третьих лиц. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования.

Все необходимые для производства работ материалы, их доставку, разгрузку и хранение обеспечивает Подрядчик.

Работы выполняются в рабочее время, согласно внутреннего распорядка Заказчика, в выходные дни и внерабочее время, только по предварительному согласованию с Заказчиком.

Перед началом выполнения работ Подрядчик обязан представить информацию на работников Подрядчика с указанием данных (Ф.И.О. полностью, дата и место рождения, место регистрации, место проживания) с приложением копий паспортов. В случае, если работник Подрядчика является гражданином иностранного государства, также предоставляется все разрешительные документы на работу на территории Российской Федерации.

Работы, сопряженные с шумом (сверление, стук, вибрация), должны выполняться в то время, которое согласовал Заказчик, при этом период выполнения таких работ – не ранее 9 ч 00 мин. и не позднее 18 ч 00 мин.

При проведении скрытых работ, Подрядчик предоставляет акты скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ.

Подрядчик согласовывает с Заказчиком организацию и координирование при проведении работ, обеспечивает соблюдение требований законодательства, технических регламентов, настоящего Технического задания и нести ответственность за выполняемые работы и применяемых материалов и их соответствие требованиям настоящего Технического задания.

Подрядчик обеспечивает самостоятельно и за свой счет охрану материалов, инструментов и оборудования до передачи выполненных работ Заказчику.

При выполнении работ Подрядчик должен руководствоваться действующими строительными нормами и правилами, правилами пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующими на территории Российской Федерации и обеспечивающими безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объектов.

Подрядчик несёт ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности, правил охраны труда и техники безопасности при проведении работ.

Подрядчик обязан контролировать качество выполнения работ.

Подрядчик несет ответственность за повреждения, причинение ущерба, порчи и/или уничтожение имущества Заказчика.

Любой строительный мусор (образовавшийся в процессе выполнения работ), жидкие отходы (включая, но не ограничиваясь, лакокрасочные материалы, цемент, масла, растворители и строительные смеси), иные строительные отходы (далее – отходы), которые остаются во время выполнения работ по Контракту, подлежат вывозу с Объекта Заказчика незамедлительно с момента их образования. Сброс (выброс) любых отходов в систему канализации Заказчика, прилегающую к Объекту территорию или иные не предусмотренные для этого места, строго запрещен.

По окончании работ Подрядчик обязан произвести уборку и очистку Объекта и территории, прилегающей к Объекту от строительного и иного мусора.

Подрядчик обязан выполнить работы в соответствии с действующим законодательством РФ, требованиями контракта, сметной документацией, техническим заданием, СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства.», Приказом Минтруда России от 11.12.2020 № 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте", СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов», Постановление ГК РФ по строительству и ЖКХ от 17 сентября 2002 года N 123 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации «Безопасность труда в строительстве»», Федеральным законом № 384-ФЗ от 30.12.2009 г. «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; ФЗ-№190 Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г., СП 48.13330.2011 Организация строительства, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве»; Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008 г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 71.13330.2017 (Изоляционные и отделочные покрытия); основными положениями и другими нормативными документами, регламентирующими данный вид деятельности.

7. Требования к гарантийному сроку работ и (или) объему предоставления гарантий их качества:

Подрядчикгарантирует:

- надлежащее качество выполненных работ, используемых материалов, изделий и оборудования, соответствие их государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;

- устранение выявленных недостатков и дефектов, не позволяющих нормальную эксплуатацию результатов работ, в том числе, в течение всего гарантийного периода за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков;

- гарантийный период на выполненные работы и их результат составляет 36 месяцев;

- срок гарантии на надлежащее качество функционирования результатов работ, используемые материалы, конструкций, изделий и оборудования, на 36 месяцев со дня подписания Заказчиком и Подрядчиком акта выполненных работ (акта сдачи-приемки выполненных работ) или акта устранения недостатков, за исключением случаев преднамеренного повреждения указанных результатов со стороны третьих лиц.

При обнаружении в период гарантийного срока использования результатов работ недостатков, которые не позволят продолжить их нормальное использование, устранить недостатки за свой счет в течение 10 рабочих дней и продлить гарантийный срок на период устранения недостатков.

8. Особые условия:

**Работы проводятся на территории Кавказского заповедника – особо охраняемой природной территории,** в связи с чем, в ходе производства работ Подрядчик обязан:

- доставку и вывоз грузов осуществлять средствами, не наносящими ущерба окружающему ландшафту и эстетическим качествам природной среды;

- обеспечить вывоз отходов от производства работ с территории в полном объеме;

- не допускать проливов топлива, горюче-смазочных материалов;

- исключить всякую возможность возникновения пожаров в результате проведения работ, обеспечить выполнение правил пожарной безопасности при производстве работ.

Производство работ на территории с опасными природными условиями:

- обеспечить безопасность людей, техники, оборудования, иных материальных ценностей при производстве работ.