Приложение 5 к контракту

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. № \_\_\_\_

**Техническое задание**

**на оказание услуг по проверке работоспособности системы вентиляции по адресу: г. Серпухов, мкр. Ивановские дворики, д.10**

- МБОУ CОШ №19 имени Романа Катасонова (дошкольные группы) г.Серпухов, мкр. Ивановские дворики, д.10

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(ОУ, адрес)*

**1. Общие требования.**

Услуги оказываются в соответствии с объемами:

МБОУ CОШ №19 имени Романа Катасонова (дошкольные группы) г.Серпухов, мкр. Ивановские дворики, д.10

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Наименование | Единица измерения | Количество единиц | Цена за единицу, руб. | Итого, руб. |
| 1. | Визуальный осмотр (проверка на наличие загрязнений) вентиляционных коробов, шахт, решеток | шт | 40 |  |  |
| 2 | Проверка плотности соединений |
| 3 | Измерение и подсчет фактического расхода в контрольных точках |

Участник не имеет права самостоятельно изменить виды и объем услуг, подлежащих исполнению.

**2. Требование к техническому отчету.**

* Технический отчет о кратности воздухообмена и количестве удаляемого из помещений воздуха должен отображать следующую информацию:
* Место оказания услуг,
* Климатические условия замеров параметров вентиляционных каналов,
* В результате измерения заполняется таблица для каждого помещения:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем помещения, м3 | Сечение воздуховода (воздухозаборника) мм | Скорость движения воздуха м/с | Количество удаляемого из помещения воздуха, м3/ч | Кратность воздухообмена | Заключение | Примечания |
|  |  |  |  |  |  |  |

* Дата составления.
* Выводы.
* Список приборов, применяющихся при проведении замеров, краткая их характеристика, свидетельства о их проверке.

**3. Общие требования к оказанным услугам, требования по объёму и срокам гарантий качества:**

Объемы и график оказанных услуг определяются в соответствии с Техническим заданием.

Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников Заказчика. Соблюдение правил действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений и инструкций учреждения. Соблюдение правил привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством. Исполнитель несет ответственность за оказание услуг, согласно условиям настоящего Технического задания и Контракта.

Услуги должны выполняться квалифицированными работниками, специализированные работы должны выполняться аттестованными работниками, имеющими соответствующие удостоверения; Исполнитель несет ответственность за дисциплину рабочих на объекте, пожарную безопасность, технику безопасности при оказании услуг, за организацию и качество оказания услуг, рабочие должны быть обеспечены инструментами, оснасткой, средствами индивидуальной защиты; Исполнитель должен нести полную ответственность за организацию и о, в том числе соблюдение требований техники безопасности и пожарной безопасности. Исполнитель должен гарантировать освобождение Заказчика от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям, предписаниям, а также от всякого рода расходов в случае происшествия, несчастного случая в процессе выполнения работ по контракту.

**4. Требования к оказанию услуг:**

При организации оказания услуг должны выполняться требования государственных стандартов, строительных норм и правил, санитарных правил и норм, межотраслевых и отраслевых (по принадлежности) нормативных правовых актов.

**5. Сроки оказания услуг:**

С момента заключения Контракта и по 16 июля 2025 года в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 5) и графиком оказания услуг (Приложение № 6).

По завершении оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику технические отчеты, перечень документов указанных в приложении № 3 ПИК.

**6. Качественные и количественные характеристики оказанных услуг:**

Услуги оказываются в условиях действующего учреждения.

Исполнитель должен качественно оказывать услуги с целью обеспечения работоспособности и нормального функционирования объекта.

Исполнитель должен применять современные технологии и материалы, не допускать порчу имущества Заказчика, обеспечить сохранность и целостность инженерных сетей Заказчика в зоне оказания услуг.

При оказании услуг Исполнитель должен соблюдать все нормативно-правовые документы, принятые на территории РФ, регламентирующие оказание услуг по предмету настоящего аукциона в электронной форме.

Исполнитель обязан руководствоваться требованиями ВСН 58-88Р "Положение об организации и проведении реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов коммунального и социально-культурного назначения", утвержденных приказом Государственного комитета по архитектуре и градостроительству от 23 ноября 1988 г. №312, Постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 года №170.

**7. Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов услуг:**

Во время оказания услуг на объектах обязательно соблюдение технологий и методик оказания услуг, требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Исполнитель обязан обеспечить безопасность оказания услуг для жизни и здоровья потребителей и третьих лиц, а также предотвращение причинения вреда имуществу указанных лиц.

Перед началом оказания услуг Исполнитель должен назначить приказом (или иным документом) от лица своей организации уполномоченного представителя, ответственного за оказание услуг и предоставить копию документа о назначении ответственного лица.

При оказании услуг Исполнитель должен соблюдать требования нормативных правовых актов, СНиП, ГОСТ.

Безопасность оказания услуг и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды осуществляется в соответствии со следующими нормативными документами:

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве" В ходе оказания услуг Исполнителю следует руководствоваться требованиями следующих нормативных правовых актов:

СНиП 12-04-2002 (ч.2) "Безопасность труда в строительстве"

При оказании услуг персонал Исполнителя должен соблюдать правила и нормы охраны труда и техники безопасности, пожарной безопасности и в случае нанесения материального ущерба при выполнении условий контракта Исполнитель несёт ответственность в установленном законом порядке.

При оказании услуг должна обеспечиваться сохранность и работоспособность электрических, противопожарных и инженерных сетей на участке производства работ.

Вся полнота ответственности при оказании услуг на объекте за соблюдением норм и правил безопасности возложена на Исполнитель.

Приложение 6 к контракту

от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г. № 27/2025

**ГРАФИК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ**

МБОУ CОШ №19 имени Романа Катасонова (дошкольные группы) г.Серпухов, мкр. Ивановские дворики, д.10

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование услуг | Количество | Сроки оказания услуг | Примечание |
| 1. | Визуальный осмотр (проверка на наличие загрязнений) вентиляционных коробов, шахт, решеток | 40 | С даты заключения по 16.07.2025 г. |  |
| 2 | Проверка плотности соединений |
| 3 | Измерение и подсчет фактического расхода в контрольных точках |

График оказания услуг разрабатывается Исполнителем и согласовывается с Заказчиком (обязательно указывается наименование и объем оказанных услуг).